**ประเด็นรับฟังความคิดเห็น**

**ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม**

**ย่าน 1740 – 1785 MHz/1835 – 1880 MHz**

**ชื่อ-นามสกุล**

**หน่วยงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **โปรดระบุประเด็นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น** ☑ | |
|  | **ประเด็นที่ 1** ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต |
|  | **ประเด็นที่ 2** อื่นๆ |

| **ประเด็น** | **ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- |
| **1.ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต** | |
| ความเหมาะสมในการกำหนดขนาดคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต   * คลื่นความถี่ขนาด 2 x 5 MHz จำนวน 9 ชุดคลื่นความถี่ โดยจัดเป็น 9 ชุดคลื่นความถี่ ได้แก่   ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 1740 - 1745 MHz คู่กับ 1835 - 1840 MHz  ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 1745 - 1750 MHz คู่กับ 1840 - 1845 MHz  ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 1750 - 1755 MHz คู่กับ 1845 - 1850 MHz  ชุดที่ 4 ช่วงความถี่วิทยุ 1755 - 1760 MHz คู่กับ 1850 - 1855 MHz  ชุดที่ 5 ช่วงความถี่วิทยุ 1760 - 1765 MHz คู่กับ 1855 - 1860 MHz  ชุดที่ 6 ช่วงความถี่วิทยุ 1765 - 1770 MHz คู่กับ 1860 - 1865 MHz  ชุดที่ 7 ช่วงความถี่วิทยุ 1770 - 1775 MHz คู่กับ 1865 - 1870 MHz  ชุดที่ 8 ช่วงความถี่วิทยุ 1775 - 1780 MHz คู่กับ 1870 - 1875 MHz  ชุดที่ 9 ช่วงความถี่วิทยุ 1780 - 1785 MHz คู่กับ 1875 - 1880 MHz   * จำนวนคลื่นความถี่สูงสุดที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลไม่เกิน 4 ชุดคลื่นความถี่ หรือ 2x20 MHz |  |
| **2.ประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี)** | |
|  |  |

หากมีความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 – 1785 MHz/1835 – 1880 MHz ขอให้ท่านจัดส่งมาที่ Email : spectrum\_auction@nbtc.go.th