**ประเด็นรับฟังความคิดเห็น**

**ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕ MHz/๙๓๕ - ๙๔๐ MHz**

| **ประเด็น** | **ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- |
| 1. ความเหมาะสมในการกำหนดช่องความถี่ 890-895/ 935-940 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
 |  |
| 1. ความเหมาะสมในการกำหนดช่องความถี่ 885-890/930-935 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD สำหรับการใช้งานสำหรับระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง ทั้งนี้ ในบริเวณที่ไม่มีการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง อาจใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวสำหรับ IMT ร่วมด้วย ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด
 |  |
| 1. ความเหมาะสมในการกำหนดขนาดความกว้างแถบความถี่ของแต่ละช่องความถี่ เป็น 2 x 5 MHz
 |  |
| 1. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งานคลื่นความถี่
 |  |
| 1. ความเหมาะสมของแนวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานในย่านความถี่ 869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานในย่านความถี่ 885-895 MHz
 |  |
| 1. ความเหมาะสมของแนวทางป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 935-940 MHz ต่อภาครับของเครื่องลูกข่าย GSM-R คลื่นความถี่ 930-935 MHz
 |  |
| 1. ประเด็นอื่นๆ
 |  |